## Instruction pour installation logicielle sur le pi ##

1-Copier le dossier software sur le pi (defaut dans /home/pi)
2-Copier le script 'manchon' vers /etc/init.d/manchon
3-Copier le script 'if-up.d_manchon' vers /etc/network/if-up.d/manchon
4-le fichier 'interfaces' fourni permet de déclencher les if-up pour les interfaces wlan0 et eth0 
	-> remplacez/modifiez votre fichier interfaces (/etc/network/interfaces) pour qu'il corresponde à celui fourni
		(allow-hotplug eth0)
-Redemarrez le Pi avec l'ethernet connecté -> le manchon se connecte automatique (écran clignote)
-Il est possible de stopper/demarrer le manchon manuellement avec la commande 'sudo /etc/init.d/manchon {cmd}' avec cmd=stop ou start

Note: il sera peut être nécessaire de modifier les chemins d'accès sur certains script,
	par défaut le chemin d'accès est /home/pi/software... etc, si vous avez copié le dossier software (à l'étape 1) dans un autre dossier, il faut modifier le chemin par défaut dans les différents scripts

## Instruction pour installation sur le PC (WComp) ##

Copier l'ensemble des .dll pour tous les différents beans (disponibles dans le dossier wcomp/dll)
vers C:\Users\{USER}\documents\WComp.NET\Beans\
(Les sources C# de ces différents beans est disponible dans le dossier wcomp/beans solutions/)

Pour lancer le device UPnP 'SmartToaster', lancez l'exe disponible dans wcomp/beans solutions/UPnPToaster/UPnPToaster/bin/Debug/UPnPToaster.exe

Créer un nouveau container C# dans WComp et importez le fichier ManchonCOntainerVFinal.wcc
(L'IP et le port du Bean smartmanchon et smarttoaster doit être mis a jour -> on peut trouver l'ip:port de ces devices sur DeviceSpy).

